**高压电选机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仪器型号** | RK/DF | 高压电选机 |
| **仪器状态** | 完好 |
| **存放地点** | 崇义楼A106 |
| **负责人** | 张丽亭 |
| **仪器简介** | RK/DF型高压电场以电晕和静电场相结合的复合电场，鼓筒转速、极距、入选角（电极相对于鼓筒的角度）、电压、给矿槽角度和振幅等均可在运转时调节，给矿斗温度、鼓温均可自控，一次分选效率高 | |
| **主要用途** | 1、高等院校，科研院所选矿实验室进行有色、黑色、稀有金属矿的精选  2、各种非金属矿物的分选实验  3、碎散金属粉末，细粒及其他绝缘材料的分选  4、塑料中除去非铁质的金属物质  5、城市固体废物中回收铜、铝等有用金属  6、粮食及其他谷物选种以除去不纯杂物  7、茶叶的分选 | |
| **技术参数：** | 鼓筒（直径mm×长度mm）Ф250×200  给料粒度（mm）0.04-1  处理能力（kg/h）15-30  最高电压（kv）60 | |